**益阳市应急管理局“双随机”检查结果公示**

填报单位：执法支队 联系人：黎海峰 联系电话：15273707450

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查内容 | 是否“双随机”抽查 | 检查对象（范围） | 检查方式 | 检查时间 | 处理结果 |
| 1 | 佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品等 | 《安全生产法》 | 1、中频淬火作业区5个配电柜未上锁；2、磨齿作业区6桶润滑油未单独存放；3、未监督现场从业人员（1人）佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（安全帽）；4、截止2020年7月23日，2020年尚未组织开展现场处置方案应急演练； | 是 | 益阳康益机械发展有限公司 | 现场检查 | 2020-07-23 | 整改到位 |
| 2 | 事故隐患排查治理情况等 | 《安全生产法》 | 1、动火作业区未配备消防器材；2、组装区2台氧气瓶无防震圈、无安全帽、无防倾倒措施；3、加工区铁屑未及时清理；4、4个配电柜未上锁，且电线私拉乱接，直接从配电箱接出来；5、未如实记录事故隐患排查治理情况（无2020年事故隐患排查治理情况记录）；6、对新上岗从业人员罗龙午（身份证号码：430903200007142111）岗前培训时间仅一天，考试一天，不足24学时；且未如实记录安全生产教育培训情况（对新上岗从业人员罗龙午安全教育培训情况未记录）；7、截止2020年7月27日，上半年未按规定组织现场处置方案应急演练； | 是 | 益阳市通力机械制造有限公司 | 现场检查 | 2020-07-27 | 整改到位 |
| 3 | 安全警示标志等 | 《安全生产法》 | 1、空压机房未设置安全警示标志；2、包装车间1名从业人员、检测车间2名从业人员均未佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（手套、口罩）；3、1楼进门处消防通道堵塞（鞋柜堵塞）；4、检测车间1台热缩机链条未设置防护网；5、材料仓库消防栓被货物堵塞；6、刺铆包卷车间11台在用钉卷机皮带轮未设置防护罩，组套车间6台在用套管机皮带轮未设置防护罩；7、含浸车间未设置操作规程（操作规程已掉）；8、未如实记录事故隐患排查治理情况（无2020年事故隐患排查治理情况记录）；9、截至2020年7月27日，未组织现场处置方案应急演练；10、未如实记录安全教育培训情况（无2020年安全教育培训情况记录）； | 是 | 益阳稳顺电子有限公司 | 现场检查 | 2020-07-27 | 整改到位 |
| 4 | 安全警示标志等 | 《安全生产法》 | 1、储存危险化学品（油漆）的仓库未设置防火安全警示标志；2、未提供危险化学品安全技术说明书（MSDS）；3、储存配件的仓库仅配备一台灭火器；4、焊接与热切割特种作业人员王林正（身份证号码：371525198706223712）未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业；焊接与热切割特种作业人员王凯（身份证号码：430981198610307514）、张跃海（身份证号码：37252619830710377x）、李迪辉（身份证号码：432302197109056837）正在从事焊接与热切割特种作业，但未提供焊接与热切割特种作业操作证，且在湖南省应急管理厅网站上均未查询到焊接与热切割特种作业操作证；5、生产车间丙烷和氧气瓶存放在一起，安全距离不足5米；6、进厂左侧、办公楼右侧的变压器未设置安全警示标志，未设置安全防护栏； | 是 | 湖南大汉至诚建设机械有限公司 | 现场检查 | 2020-07-30 | 立案处罚 |
| 5 | 佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品等 | 《安全生产法》 | 1、未监督部分从业人员佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（口罩）；2、组分工序车间21台压帽机皮带轮未设置防护罩；3、配电房未设置挡鼠板，未设置绝缘垫，未安装应急灯；4、截止2020年8月3日，上半年尚未组织现场处置方案应急演练； | 是 | 益阳锐佳电子有限公司 | 现场检查 | 2020-08-03 | 整改到位 |
| 6 | 操作规程等 | 《安全生产法》 | 1、生产车间下料机未设置操作规程；2、生产车间氧气和混合气瓶堆放在一起，空瓶和实瓶未分开存放，且未单独存放，无安全帽；3、生产车间氧气瓶和液化石油气放置在一起，距离不足5米，且未设置防倾倒措施；4、未开展有限空间（喷漆烤房）作业辨识;5、未在有限空间作业场所（喷漆烤房）设置明显的安全警示标志；6、未制定有限空间专项应急预案；7、维修车间未配备必备的消防器材；8、开关面板未配备配电箱；9、未如实记录事故隐患排查治理情况（现场有多处隐患，但事故隐患排查治理情况记录上显示都正常，无一处隐患）； | 是 | 益阳富佳科技有限公司 | 现场检查 | 2020-08-03 | 整改到位 |
| 7 |  |  | 检查时，该企业已停产停业 | 是 | 安化县特种铁合金有限公司 | 现场检查 | 2020-08-19 | 检查时，已停产停业 |
| 8 | 佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品等 | 《安全生产法》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》 | 1、部分配电箱箱门缺失，部分配电箱未上锁；2、电线私拉乱接；3、部分从业人员未佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（防尘口罩）；4、动火作业区乙炔瓶与氧气瓶的安全距离不足5米；5、安全管理人员蒋国铭（身份证号432325196510060031）安全管理合格证已过期（有效期2017年8月5日至2020年8月5日）；6、机加车间、汽车改装车间安全出口堆放杂物，主要安全通道不畅通；7、未在有限空间作业场所（烘烤房）设置明显安全警示标志；8、未制定有限空间作业专项应急预案； | 是 | 湖南新兴机械制造有限公司 | 现场检查 | 2020-08-21 | 整改到位 |
| 9 | 有限空间作业辨识等 | 《安全生产法》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》 | 1、机加车间安全出口被货物堵塞，安全通道不畅通；2、3台行车未安装防脱钩装置；3、部分现场工作人员未佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（安全帽）作业；4、配电箱、柜未及时上锁；5、配电柜无安全警示标志；6、机加车间车床未设置安全操作规程；7、机加车间动火作业区乙炔瓶和氧气瓶安全距离小于5米；8、未开展有限空间作业辨识；9、截至2020年8月21日，2020年上半年尚未组织开展现场处置方案应急演练； | 是 | 益阳市红星机械设备有限公司 | 现场检查 | 2020-08-21 | 整改到位 |
| 10 | 消防器材配备情况等 | 《安全生产法》 | 1、部分从业人员未按规定佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（防尘口罩）；2、进厂门口未设置明显安全警示标志；3、2020年上半年未定期组织应急演练；4、检查时安全事故隐患排查治理情况台账登记不完善；5、细纱车间未配备消防器材； | 是 | 南县生辉纺织有限公司 | 现场检查 | 2020-08-25 | 整改到位 |
| 11 | 事故隐患排查治理情况等 | 《安全生产法》、《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1. 安全员徐慧英（身份证号：432321197408270306）已取得安全生产和管理知识考核合格证（有效期2019.01.28至2022.01.27）；
2. 已如实记录事故隐患排查治理情况；
3. 2020年4月14日已组织加油作业静电起火事故预案演练，2020年8月26日已组织油品泄漏事故应急预案；
4. 卸油区卸油口已上锁；
5. 配电房已设置挡鼠板、安全警示标志、应急灯。
 | 是 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司益阳市胜天加油站 | 现场检查 | 2020-09-01 | 整改到位 |
| 12 | 生产安全事故应急预案演练等 | 《安全生产法》、《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1、2020年进行了七次安全生产教育培训，但未如实记录安全生产教育培训情况（无培训内容、参培对象、培训现场照片等）；2、2020年5月13日组织了消防演练，但今年以来未组织生产安全事故应急预案演练；3、2020年企业安全管理员现场检查台账与2020年事故隐患排查治理台账不一致，同一天事故隐患排查治理台账排查出隐患，但企业安全管理员现场检查台账显示正常；4、13-16号加油枪的加油机底部填沙未填满； | 是 | 沅江市新安民心加油站 | 现场检查 | 2020-09-08 | 整改到位 |
| 13 | 新进员工培训情况等 | 《安全生产法》、《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1、油罐区卸油口未按规定在未使用时上锁；2、配电室未设置应急灯；3、1-4号加油枪的加油机底部填沙结块；4、新进加油员陈祝英于2020年1月到该加油站进行加油作业，据加油员描述上岗前已培训一个月，但仅见2020年2月11日和3月11日日培训记录，且未见考核情况； | 是 | 沅江市南嘴加油站 | 现场检查 | 2020-09-09 | 整改到位 |
| 14 | 生产安全事故应急演练等 | 《安全生产法》、《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1、配发电房发电机皮带轮未设置防护罩；2、配发电房堆放杂物；3、2020年3月16日，组织了消防应急演练，但未制定应急演练方案，且今年尚未组织生产安全事故应急演练；4、9-12号加油枪的加油机内部杂物太多； | 是 | 益阳银富石油有限公司银新加油站 | 现场检查 | 2020-09-15 | 整改到位 |
| 15 | 安全生产应急演练方案等 | 《安全生产法》、《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1、2020年6月20号组织了油品泄漏应急演练，8月4日组织了预防跑、冒油应急演练，但均未制定应急演练方案；2、检查时未提供站长崔天雄的任命文件；3、在加油作业区使用手机进行移动支；4、2019年10月12日实施的《桃江县水口山加油站生产安全事故综合应急预案》（编号SKS/YJYA）领导小组组员罗文清、张红、范观菊、江素娟、林玲妹于2020年5月份均已离职，但应急预案未及时修订； | 是 | 桃江县水口山加油站 | 现场检查 | 2020-09-15 | 整改到位 |
| 16 | 安全警示标识等 | 《安全生产法》、《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1、卸油区卸油口在未使用时未及时上锁；2、6号加油枪的加油机底部填沙有结块；3、油罐区安全警示标识不清晰； | 是 | 桃江县三官桥加油站 | 现场检查 | 2020-09-15 | 整改到位 |
| 17 | 安全生产隐患排查等 | 《安全生产法》、《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1、配发电房的大门开启方向错误（大门向房内开启），配发电房窗户无防止小型动物误闯的防护装置；2、所有加油机底部均未按规定使用细沙；3、企业安全生产隐患排查登记表与企业安全生产巡查记录不一致（2020年8月25日企业安全生产隐患排查登记表登记内容为油管有裂纹，存在爆管隐患，但企业安全生产巡查记录显示正常）； | 是 | 安化县梅城三里加油站 | 现场检查 | 2020-09-16 | 整改到位 |
| 18 | 对安全设备的定期维护保养和检测等 | 《安全生产法》、《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1、摩托车加油后未按规定应用人力将摩托车推离加油岛4.5米外再启动驶离（在加油岛加油后直接驶离）；2、未按规定对安全设备进行定期的维护保养和检测，对加油机的维护、保养、检测记录目前只进行到2020年8月8日；3、3号、4号加油机底部填沙结块，且加油机内部零部件老化产生油液渗漏；4、截止2020年9月16日，今年尚未按规定组织相应的生产安全事故应急演练；5、配发电房无挡鼠板，且门的开启方向错误（向配发电房里面开启），配发电房内无应急灯，配发电房窗户无防止小型动物误入的防护装置，发电机皮带轮无防护罩； | 是 | 安化县仙溪供销加油站 | 现场检查 | 2020-09-16 | 立案处罚 |
| 19 |  |  | 检查时，该企业已停产停业； | 是 | 安化大福龙头建材有限公司大福辉绿岩石料矿 | 现场检查 | 2020-09-21 | 检查时，已停产停业 |
| 20 |  |  | 检查时，该企业已停产停业； | 是 | 安化县和天石材有限公司杉树滩采石场 | 现场检查 | 2020-09-21 | 检查时，已停产停业 |
| 21 |  |  | 检查时，该企业已停产停业； | 是 | 安化县醇基环保燃料有限公司 | 现场检查 | 2020-09-21 | 检查时已停产停业 |
| 22 | 安全生产事故应急预案等 | 《安全生产法》、《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1、配电房未安装挡鼠板，发电机皮带轮未安装防护罩；2、5号加油机底部填沙已结块；3、2019年11月3日发布实施的《安全生产事故应急预案》（编号AH/CFJYA-2019）应急领导小组变更未及时修订；4、营业执照负责人与危险化学品经营许可证负责人不一致（营业执照负责人为姚桂庭，但危险化学品经营许可证负责人为姚卫）；5、截至2020年9月21日，2020年尚未按要求组织相应的安全生产应急演练； | 是 | 安化县长福加油站 | 现场检查 | 2020-09-21 | 复查延期 |
| 23 | 新进员工安全生产教育等 | 《安全生产法》、《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1、配电房未设置挡鼠板，配电房内无排气扇，发电机皮带轮未设置防护罩；2、临时人员李笑笑（代班）未经安全教育就进行加油作业； | 是 | 中国石化销售股份有限公司湖南益阳桃江石油分公司泗里河加油站 | 现场检查 | 2020-09-21 | 整改到位 |
| 24 |  |  | 检查时，该企业已停产停业； | 是 | 湖南省方盛华金属制品有限公司 | 现场检查 |  | 检查时，已停产停业 |
| 25 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

检查时，该企业已停产停业； | 是 | 益阳市顺程加油站 | 现场检查 |  | 检查时，已停产停业 |

注：如果检查事项为“双随机”抽查事项，“检查方式”需注明抽查方式。