益阳市2026年危旧桥改造工程(曾家桥、双桥、学堂港桥)监理服务
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采购人：益阳市公路建设养护中心

日期：2026年9月8日

一、采购项目

益阳市2026年危旧桥改造工程(曾家桥、双桥、学堂港桥)监理服务。

二、项目规模

1.曾家桥地处湖南省益阳市安化县境内，位于1966年12月建成通车的二级公路G207线上。中心桩号为K3018+168，跨越沟而建;桥梁全长26.02米，桥宽为11.5米，该桥上部结构为2x9米现浇简支实心板梁(右幅)与2x6.3米板拱(左幅跨径为实测)，下部结构为重力式墩台，扩大基础。建设内容：

①桥面系:凿除旧桥桥面铺装，重做桥面铺装和伸缩缝;重做护栏涂装;全桥泄水孔疏通，护栏增设智能蓄能自发光反光太阳能交通标识。②圬工板拱圈裂缝注浆封闭，人工清理主拱圈、墩台风化物，采用增大截面法加固主拱圈;第2跨拱上侧墙斜向裂缝注浆封闭;侧墙砌体风化和松动物人工清理，表面采用砂浆抹平。③人工清理墩台侧壁风化物，砂浆抹面;2号台左侧翼墙砌体人工清理松动物,采用砂浆和块石修补后表面勾缝;右幅1号桥墩柱底部箍筋外露处钢筋除锈，防锈后环氧树脂砂浆抹平;右幅1号桥墩基础局部冲刷C25片石砼回填。④增设河床铺砌及截水墙;接线沥青路面局部重做，重做“四个一”责任牌及限速限载标志牌;0号台平交口支路增设橡胶减速带、停车让行标志牌及道口标柱。⑤具体以施工图纸和工程量清单为准。

2.双桥地处湖南省益阳市安化县境内，位于1997年10月建成通车的二级公路G536线上。中心桩号为K301+940，跨越沟而建;桥梁全长14.00米，桥梁全宽9.5米;该桥上部结构为1x6.0米圬工板拱桥，下部结构桥台为重力式桥台，扩大基础。建设内容：①凿除原桥面铺装并重做;清除护栏旧涂装后重做;护栏上部部分钢横管拆除后重新安装。②清除拱圈表面的灰尘、浮渣及松散层;对主拱圈宽度<0.1毫米裂缝采用灌注高强水泥浆进行处理，对宽度≥0.1毫米裂缝采用水泥砂浆进行修复;采用增大截面法加固主拱圈;拱上侧墙采用水泥砂浆抹面。③清除桥台表面的灰尘、浮渣及松散层;对桥台宽度<0.1毫米裂缝采用灌注高强水泥浆进行处理，对宽度≥0.1毫米裂缝采用水泥砂浆进行修复;人工清理桥台侧墙风化物，水泥砂浆抹面。④小桩号侧的平交路口完善橡胶减速带和停车让行标志牌;河道清淤后做河床铺砌，局部冲刷处C25片石砼回填。⑤具体以施工图纸和工程量清单为准。

3.学堂港桥地处湖南省益阳市桃江县境内，位于1998年10月建成通车的一级公路G536线上。中心桩号为K168+809，跨越沟而建;桥梁全长15.0米，桥宽为30.5米;该桥上部结构为1x6.5米+1x7.4米钢筋混凝土矩形板桥，下部结构为重力式墩台，扩大基础。建设内容：①铣刨坑槽、破损沥青铺装并重新摊铺;增设伸缩缝;桥梁防撞护栏局部破损修补，重新涂装。②采用钢丝刷、角磨机、压力空气机等工具清除底板的灰尘、浮渣及松散层，对锈蚀外漏钢筋进行除锈防锈处理后，并采用环氧树脂砂浆修补;对裂缝进行封闭处理，其中宽度<0.1毫米裂缝采用表面涂层封闭法进行处理，对宽度≥0.1毫米裂缝进行缝内压力注浆处理;对现浇板板底采用FRP刚性网格加固增加桥梁安全储备。③桥台前墙采用砂浆勾缝;桥墩墩身采用砂浆抹面;对桥下地基基础进行注浆加固提高地基基础稳定性。④采用片石回填找平后对桥底河床上下游进行铺砌;0号桥台左侧清理杂草，重做锥坡，增设锥坡踏步;桥台八字墙重新勾缝;桥上及桥下自来水管管线恢复;补充修缮标志标牌。⑤具体以施工图纸和工程量清单为准。

三、供应商资格条件

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，具备有效的营业执照；具备省级及以上交通运输行政主管部门颁发的公路工程乙级以上的监理资质。

2.拟派总监理工程师为本单位注册交通运输工程（公路）监理工程师，公路相关专业中级及以上职称。拟派桥涵专业监理工程师、安全环保监理工程师须具备相应监理资格,均为单位正式职工。

3.公司业绩要求：近3年内具备2项国省道危旧桥隧养护工程监理项目业绩，需提供业主盖章的业绩证明。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供施工服务等与监理业务相冲突的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5.本次采购不接受联合体投标，严禁转包和违法分包。
四、候选供应商选取方式与数量
1.综合评分。本次报名且符合报名条件的供应商，由采购科室进行评分，机关纪委监督。评分将从信用评价（15分）、技术部分（40分）、商务部分（45分）三个方面进行综合考量，选取评分最高的3家作为候选供应商。

2.询价。由采购科室向候选供应商发出询价函，进行报价。由单位内部组织评审小组对报价进行审核，在候选供应商中选取报价最低的一家作为拟成交供应商。

3.谈判。①若询价出现最低报价相同的情形，由评审小组逐一与各相同报价的候选供应商进行谈判，谈判中报价最低的初步确定为成交供应商；②若询价未出现最低报价相同的情形，由评审小组与报价最低的候选供应商开展谈判，谈判达成一致，则初步确定为成交供应商；③若谈判未达成一致，按报价从低到高顺序与候选供应商谈判，谈判均未达成一致，采购科室应重新组织采购活动。
五、报名所需资料

1.法定代表人身份证复印件或授权委托书及代理人身份证；

2.营业执照副本复印件（营业执照需包含企业资质证书）；

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为的承诺函；

4.完整的监理服务方案。应包含但不限于以下内容：监理工作范围、监理机构设置与人员安排、监理仪器设备、监理工作程序、监理大纲和措施、本工程监理工作重点和难点分析；

5.近3年内的国省道危旧桥隧养护工程监理项目业绩，需提供业主盖章的业绩证明；

6.拟派专业技术人员的身份证、职称证、资格证复印件，以及社保缴纳证明。
以上报名材料需密封并加盖公章，提供一份。文件需胶装成册，每页均须加盖公章，内容完整规范。
六、公示

评审结果经益阳市公路建设养护中心党委会审定后在官方网站进行公示。
附件：资料接收回执函

附件：

资料接收回执函
兹收到                                 （公司全称）提交的     益阳市2026年危旧桥改造工程(曾家桥、双桥、学堂港桥)监理服务     相关材料。

递交人签字：          

联系电话：            

递交公司（盖章）：                              
接收经办人签字：          
接收科室（盖章）：                              
日期：      年    月    日

注：本函请资料递交人签字并加盖公司印章后与投标文件一同递交，未递交本函的所有资料均视为无效资料，本函一式两份，递交人一份，益阳市公路建设养护中心采购科室一份。


