益环资审(表)[2020] 号

**关于《益阳市资阳区张家塞付丰加油站建设项目环境影响报告表》的批复**

益阳市资阳区张家塞付丰加油站：

你公司呈报的《关于请求对<益阳市资阳区张家塞付丰加油站建设项目环境影响报告表>进行审批的报告》及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。从环境保护角度分析，同意该项目在益阳市资阳区张家塞乡付丰村的选址。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的生态环保主体责任，加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。

（二）做好工程大气污染防治工作。采用埋地式储油罐、采取密闭卸油方式、卸油油气回收系统、加油油气回收系统等措施，尽可能减速油品的挥发，确保满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准限值。

（三）按“雨污分流”的原则建设厂区的排水系统。生活污水经化粪池处理后用于农田菜地浇灌，不外排。洗车废水与场地清洁废水通过隔油池、沉淀过滤池处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中车辆冲洗用水水质标准回用于洗车用水与场地清洁用水，不外排。

（四）本项目的噪声源主要是设备噪声，应合理布局、采取减振降噪措施，以减少噪声对周围环境的影响；场界四周要多植树木，形成绿化隔离带；对加油车辆采取减速、禁鸣和平稳启动等措施。确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2类标准。

（五）做好工程固废污染控制工作。废油渣、清罐废液、隔油池、沉淀过滤池油泥按要求暂存后外委有资质的单位安全处置；生活垃圾定点收集，及时交当地环卫部门统一清理，禁止乱堆乱弃。

（六）建立健全环境管理制度，落实各项环境风险防范措施，制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2020 年 月 日