益环审(表)〔2020〕78号

益阳市生态环境局

关于湖南省赤山监狱扩建工程建设项目

环境影响报告表的批复

湖南省赤山监狱：

你单位呈报的《关于请求对<湖南省赤山监狱扩建工程项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局沅江分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南省赤山监狱拟投资7803.61万元，对位于益阳市沅江市南嘴镇的监狱区进行改扩建，主要建设内容包括拆除原八监区车间，在此新建50个床位的监狱医院并设置传染病区，原医院大楼改为老病残康复中心；拆除原劳动改造及技能培训中心的半成品和包装车间，新建一栋两层的培训中心；改扩建原服刑人员餐厅；新建家属会见室和警察综合用房；配套建设给排水、供水、供电以及环保等相关公用辅助工程。

项目符合国家产业政策和湖南省政法基础设施建设“十三五”规划方案要求。根据北京华清佰利环保工程有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局沅江分局的预审意见，在建设单位切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，我局原则同意湖南省赤山监狱扩建工程项目建设。

二、你单位在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职的环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施正常运行和污染物的稳定达标排放。

（二）加强施工期的环境管理。对施工场地采取围挡、洒水降尘等措施，采用密闭车辆运输渣土物料，减轻施工及运输扬尘污染影响；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，施工废水必须集中进行处理后方可外排；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民。

（三）落实废气污染防治措施。医疗废水处理设施和综合污水处理站产生的臭气须分别采取相应的除臭措施处理，确保周边大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的最高允许浓度要求；食堂油烟气需采用静电油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型饮食单位执行标准后高于食堂屋顶排放。

（四）落实废水污染防治措施。监区医院产生的医疗废水须采取“一级强化处理+消毒”处理工艺处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后和监狱生活污水一起进入监狱综合污水处理站（处理能力750m3/d）处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入淞醴洪道。

（五）落实固体废物污染防治措施。严格按照国家《医疗废物管理条例》要求加强医疗废物管理，严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，建设完善的医疗废物的贮存和消毒设施；医疗废物及废水处理站污泥和格栅渣须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2001)及其修改单要求暂存后交益阳市特许医疗废物集中处理有限公司安全处置；餐厨垃圾按照《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）的要求交由有资质的单位处置；生活垃圾分类收集后并派专人定时清运交给当地环卫部门处理。

（六）落实噪声污染防治措施。对柴油发电机、水泵等产生噪声的设备采取减振降噪和密闭隔声等措施，确保厂界噪声达标；加强车辆的管理，实行禁鸣限速等措施，防止噪声扰民。

（七）监狱医院如涉及放射性医疗设备则须另行环评和报批。

三、项目批复后，监狱医院须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) 和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环保验收手续，益阳市生态环境局沅江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你单位须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告书送益阳市生态环境局沅江分局。

 益阳市生态环境局

2020年7月13日