益环审(表)[2020]45号

**关于《南县好彩印务有限公司**

**年产900吨彩印制品建设项目**

**环境影响报告表》的批复**

南县好彩印务有限公司：

你公司呈报的《关于请求对<南县好彩印务有限公司年产900吨彩印制品建设项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局南县分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、南县好彩印务有限公司拟投资1680万元，租赁益阳市南县经济开发区腾辉创业园综合产业园9号栋首层1层标准化厂房，建设年产900吨彩印制品建设项目（其中彩箱600吨、黄版箱200吨、彩卡100吨）。项目主要建设内容包括印刷区（布置彩印生产线一条）、成品区和原材料堆放区，配套供水、供电、固废暂存库和废气收集处理系统等相关公用辅助工程。

项目符合国家产业政策，选址可行。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局南县分局的预审意见，在建设单位切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，我局原则同意南县好彩印务有限公司年产900吨彩印制品建设项目的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

（二）落实废气污染防治措施。本项目印刷和裱纸工序产生的废气经有效收集通过活性炭吸附装置处理后，须满足湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1和表2中排放限值要求。

（三）做好废水污染防治。本项目无生产工艺废水外排，少量生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入南县第二污水处理厂深度处理。

（四）加强噪声控制管理。优化厂区平面布置,对各项高噪声设备采取有效的隔声降噪减振措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类标准要求。

（五）落实固废管理措施，做好工程固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。废活性炭、废印刷版、原料空桶和设备清洗废液须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2001) 及其2013年修改单中的要求暂存,并外委有资质的单位安全处置；废边角料和废弃包装材料等一般固废外售综合利用；生活垃圾定点收集后委托环卫部门统一及时清运，禁止乱堆乱弃。

三、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) 和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可证相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环保验收手续，益阳市生态环境局南县分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局南县分局。

益阳市生态环境局

2020年5月7日