益环审(表)〔2020〕172号

益阳市生态环境局

关于中铁上海工程局集团有限公司

常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套

混凝土搅拌站（2#）建设项目

环境影响报告表的批复

中铁上海工程局集团有限公司：

你公司呈报的《关于请求对<中铁上海工程局集团有限公司常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表>进行审批的请示》、益阳市生态环境局赫山分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、中铁上海工程局集团有限公司常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套混凝土搅拌站是配套长益常高铁建设于2019年9月建成投运的，项目选址于益阳市赫山区碧云峰村益宁大道北侧，项目总投资400万元，生产规模为1200m3/d，项目占地21600m2，主要建设内容包括全封闭搅拌楼一栋，占地1200m2，布置2条HZS120型混凝土生产线，占地5500m2的全封闭原料堆场仓库一栋，并配套26个原料筒仓、输送廊道、办公综合楼、给排水、供配电以及环保工程等相关公用辅助工程。

项目符合国家产业政策，选址基本可行。根据湖南欣森宏景环境评估有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局赫山分局的预审意见，在建设单位切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，我局同意中铁上海工程局集团有限公司常益长铁路CYCZQ-4标段项目配套混凝土搅拌站项目建设并补办环评审批手续。

二、你公司在生产运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对污染防治设施进行检查和维护，确保各项污染物稳定达标排放。建立健全环境管理制度，落实各项环境风险防范措施，制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

（二）落实废气污染防治措施。原料堆场和输送廊道须采取在投料口、输送皮带进出口处安装自动雾化喷头洒水抑尘、运输车辆保持清洁、低速行驶、厂区定期洒水降尘等措施，减少无组织粉尘对周边环境的影响。外排废气须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915—2013)表2的特别排放限值要求，无组织排放废气须满足表3排放限值要求。食堂油烟气须采取油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后排放。

（三）落实废水污染防治措施。厂区内初期雨水、地面、搅拌设备及运输车辆冲洗废水必须集中收集经三级沉淀处理后用于生产，不得外排；生活污水经一体化设施处理后综合利用于周围农田施肥。

（四）落实噪声污染防治措施。对高噪声设备采取减振降噪措施，以减少噪声对周围环境的影响。场界四周要多植树木，形成绿化隔离带，使场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准要求。

（五）落实固体废物污染防治措施。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2001)及其修改单要求和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单要求做好固体废物分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作，废矿物油等危险废物按要求暂存后交由有资质单位安全处置；沉淀池沉渣、布袋除尘器粉料、不合格砂石料和废弃混凝土、洗砂压滤泥饼等一般固废自行综合利用或外售综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一及时清运，禁止乱堆乱弃。

三、长益常高铁项目建设完毕后，你公司须按照临时设施要求对设施设备予以拆除，并及时恢复场址原貌，种植植被，搞好生态修复。

四、你公司需配合益阳市生态环境局赫山分局对项目运营的现场监督检查和日常环境管理工作，严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局赫山分局。

益阳市生态环境局

2020年12月31日