益环评(表)〔2021〕3号

益阳市生态环境局

关于益阳市资阳区血吸虫病预防救治中心

项目环境影响报告表的批复

益阳市刘家湖血防站：

你站《关于请求对<益阳市资阳区血吸虫病预防救治中心项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局资阳分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、益阳市刘家湖血防站成立于1956年，位于益阳市资阳区茈湖口镇刘家村，是一家专科医院。为改善基础设施条件，卫生院拟投资2999.81万元，搬迁至益阳市资阳区茈湖口镇均安垸村X014县道旁，项目占地9883m2，建筑面积约7952.83m2。主要建设内容包括一栋四层的住院综合大楼、一栋四层的医技楼、食堂、废水处理站及医疗废物暂存间等环保工程，配套建设门卫等配套及附属设施，设血吸虫病专科、内科、妇科、中医科等临床科室，属于基层综合型医院，共设置床位160张。

根据湖南靖东环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局资阳分局的预审意见，在建设单位切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，我局同意益阳市资阳区血吸虫病预防救治中心项目的选址并建设。

二、你站在工程建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施正常运行和污染物的稳定达标排放。

（二）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，施工废水必须集中处理达标后排入资阳区茈湖口镇污水处理厂；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民；严格落实水利部门批复的水土保持方案有关措施，防止水土流失。

（三）落实水污染防治措施。按“雨污分流”的原则建设院区排水系统；特殊医疗废水（感染废水、检验废水等）须预处理后,与生活污水和其它医疗废水一起进入院区废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后排入资阳区茈湖口镇污水处理厂进行深度处理。

（四）落实大气污染防治措施。废水处理站周边需加强绿化，废水池须加盖密闭，并定期喷洒除臭剂，确保废水处理站周边大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的最高允许浓度；食堂油烟需采取油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18466-2001）要求后高于屋顶排放。

（五）落实噪声污染防治措施。搞好院内及院四周的绿化，对高噪声设备进行合理布局，并采取有效的综合隔声降噪减振工程措施，确保厂界噪声达标。加强车辆的管理，实行禁鸣限速等措施，防止噪声扰民。

（六）落实固体废弃物污染防治措施。严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存、转运和消毒设施；所有医疗废物及废水处理站格栅渣污泥须按要求暂存后交益阳市特许医疗废物集中处理有限公司安全处置；生活垃圾分区设置并派专人定时清运交给当地环卫部门处理。

（七）新院区建成投运后，旧卫生院停运，须妥善处理好原卫生院遗留的环境问题。另外，新院区放射性医疗设备等必须另行环评和报批。

三、项目建成投入运营前，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续，益阳市生态环境局资阳分局负责现场监督检查和日常环境管理。

四、你院须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局资阳分局。

益阳市生态环境局

2021年1月8日