益环评表〔2021〕4号

益阳市生态环境局

关于桃江县鑫泰建材有限公司

年产6000万块烧结页岩砖以及配套碎石

生产线扩建项目环境影响报告表的

批 复

桃江县鑫泰建材有限公司：

你公司呈报的《关于请求对<桃江县鑫泰建材有限公司年产6000万块烧结页岩砖以及配套碎石生产线扩建项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局桃江分局的预审意见及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、桃江县鑫泰建材有限公司位于桃江县鸬鹚渡镇百亩村， 2015年1月公司《桃江县鑫泰建材有限公司年产3500万块页岩砖生产线项目环境影响报告表》经我局批复（益环审(表)〔2015〕8号）同意建设，2017年9月通过该项目竣工环保验收（益环评验〔2017〕42号）。为落实《益阳市黏土砖厂专项整治实施方案》要求，公司拟投资2000万元，淘汰2条轮窑制砖生产线，改建1条隧道窑生产线，新建1条废石制砂生产线，年产烧结页岩砖6000万块，碎石10万吨。项目主要建设内容包括新建隧道窑一座，全封闭碎石生产车间一栋，设置1条建筑垃圾碎石加工生产线，包括破碎、筛分等工序，配套建设生活办公区、给排水、供配电、储运及环保等相关公用辅助工程。

项目建设符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求，项目位于重点管控单元内，选址基本可行。根据湖南太禹环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局桃江分局的预审意见，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意桃江县鑫泰建材有限公司年产6000万块烧结页岩砖以及配套碎石生产线扩建项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，并着重做好如下工作：

（一）本项目为改扩建项目，必须把原有工程存在的采场边坡生态恢复措施不到位、截排水沟及雨水收集池不完善、厂区道路没有硬化、破碎生产线及原料堆场没有按要求封闭等环境问题纳入改扩建项目中一并予以解决。

（二）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（三）严格按自然资源与规划行政主管部门批准的采矿方案进行开采，认真落实地质环境影响评估报告提出的安全生产防治措施和要求，避免灾害事故发生。

（四）加强施工期的环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，防止扬尘污染环境；妥善处置建筑弃渣和施工垃圾，施工废水必须集中进行处理达标后排放；选用低噪声施工设备，合理安排工期，控制夜间作业时段，防止施工噪声扰民；落实水土保持方案措施，防止水土流失。

（五）落实大气污染防治措施。隧道窑烧结烟气须采取双碱湿法脱硫除尘系统处理后，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中排放限值要求，再通过65米高烟囱排放；采矿须采用湿式凿岩、喷雾洒水作业等抑尘措施，防止大气污染；工业广场须进行硬化，减少扬尘污染；生产车间和输送廊道须采取全封闭式，堆场采取半封闭式，堆场、廊道下料口和破碎筛分及搅拌等产尘点须安装喷淋雾化装置减少粉尘无组织排放，确保总悬浮颗粒物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中企业边界大气污染物浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后通过排气筒高于屋顶排放。

（六）落实水污染防治措施。按“雨污分流”的原则完善矿区排水系统；按要求建设相应的沉淀池、截排水沟；本项目生产废水不得外排，脱硫设施废水须循环使用，车辆清洗废水和厂区雨水经收集沉淀处理后回用于洗车和场地洒水抑尘；生活污水经隔油池、化粪池处理后综合利用于周边农田施肥。

（七）落实固体废物处置措施。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。生产过程中产生的废机油等危险废物须交由有危险废物处理资质的单位处置；一般固废处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）的有关规定执行，沉淀池沉渣等回用于制砖生产线，脱硫产生的沉渣脱水后外售给水泥生产企业；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

（八）落实噪声污染防治措施。工程应选用低噪声设备，禁止夜间开采和加工生产，优化厂区平面布置，对鄂式破碎机等高噪声设备要采取隔声、减振等降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（九）落实生态环境保护措施。合理规划开采，切实保护好区域生态环境；剥离表土部分运至排土区用作复垦土源，并做好水土保持工作；服务期满后，应及时按要求覆绿，防止生态破坏。

（十）严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）的要求，制定自行监测计划并认真落实；按照《污染源自动监控设施运行管理办法》的要求，安装烟气自动在线监测设施并与生态环境部门联网。

三、本项目的生产和经营必须严格执行益阳市和桃江县两级人民政府关于矿山开采的相关规划和管理要求。

四、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可管理办法（试行）》（原环保部令第48号）的要求及时办理排污许可变更手续；同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送到益阳市生态环境局桃江分局。

益阳市生态环境局

2021年1月8日