益环赫审（表）[2020]60号

关于《荷兰七箭彩印包装（益阳）有限公司年产400万只包装盒建设项目环境影响报告表》的批复

荷兰七箭彩印包装（益阳）有限公司：

你单位呈报的《荷兰七箭彩印包装（益阳）有限公司年产400万只包装盒建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究，批复如下：

1. 荷兰七箭彩印包装（益阳）有限公司选址于益阳市赫山区龙岭工业园紫竹路租赁荷兰七箭啤酒（湖南）有限公司现有标准化厂房开展生产工作，总投资500万元**，**占地面积3405.11㎡，主要建设内容为一条年产400万只包装盒的生产线，包括印刷区、显影区、覆膜区、仓库及其它配套设施，并依托其污水处理站与生物质锅炉蒸汽。项目符合国家产业政策，选址可行。原则上同意《报告表》的基本内容、所作结论和建议以及专家组评审意见。在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治和生态保护措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等的建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度及应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施、应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。

（二）、做好项目大气污染防治工作。印刷、覆膜等工序产生的有机废气分别收集后引至UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中的限值后由1根15m高排气筒排放。

（三）、做好项目水污染防治工作。生活污水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区的污水管网；设备清洗废水依托荷兰七箭啤酒（湖南）有限公司的污水处理站处理达标后排入园区的污水管网，最终由益阳市城东污水处理厂进行深度处理。

（四）、做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，采取减振、隔声，加强设备维护等措施，确保项目营运期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）、加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好工程固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。废含油抹布及手套、废弃灯管、废活性炭、废弃洗版液和废弃油墨桶等属于危险废物，应交有相应资质的单位进行处理；生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一清运，禁止乱堆乱弃；废弃包装袋与废边角料统一收集后外售进行综合利用。

（六）、大气污染物总量指标：VOCs：0.39t/a。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。

益阳市生态环境局

2020年12月31日