益高环评表〔2021〕15号

益阳市生态环境局

关于湖南中乾铝模科技有限公司年产5万平方铝合金模板建设项目环境影响报告表的批复

湖南中乾铝模科技有限公司：

你公司呈报的《年产5万平方铝合金模板建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关附件收悉。经研究，批复如下：

1. 湖南中乾铝模科技有限公司位于湖南省益阳高新区东部产业园欧家冲路以南园山路以西，你公司拟投资8000万元租用原益阳俊鸿精密部件有限公司的两栋厂房以及附属设施，建设一条铝合金模板生产线，年产铝合金模板5万平方。项目总占地面积19923.10平方米，厂房内分区设置切割区、冲孔区、焊接区、喷粉区、烘烤区、成品仓库、拼装区、食堂、办公区及给排水、供配电、环保等相关公用辅助工程。项目符合国家产业政策，选址符合益阳高新区东部产业园用地规划要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。
2. 建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照报告表的要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；严格执行清洁生产，落实各环节生产管理要求，减少跑冒滴漏，做好分区防腐、防渗工作，防止污染地表水、地下水和土壤环境，减轻末端污染治理负荷；制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生。

（二）做好项目大气污染防治工作。加强厂房通风换气，机加工金属粉尘通过加强清扫以及自然沉降处理；焊接烟气经移动式焊接烟尘净化器处理；喷涂粉尘通过设备自带回收系统处理后无组织排放，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；烘烤固化工序产生的VOCs收集后经UV光解净化装置和活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒排放，确保外排污染物满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中挥发性有机物排放浓度限值；项目须严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求，加强对各生产环节和原辅材料储存的环境管理，有效减少废气的无组织排放；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高空排放，油烟排气筒的高度、位置等具体要求按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的规定执行。

（三）做好项目水污染防治工作。厂区排水必须实行雨污分流，认真落实报告表提出的废水处理方案，规范化设置排污口。生产废水经沉淀池沉淀后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区市政污水管网排入上实环境（益阳东部新区）污水处理有限公司（益阳东部新区污水厂）进行深度处理；生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入上实环境（益阳东部新区）污水处理有限公司（益阳东部新区污水厂）进行深度处理。

（四）做好噪声防治工作。落实报告表提出的噪声防治措施，合理优化总平面布局，并从优化设备的选型、减震、消声、隔声和合理安排设备作业时间等方面做好噪声的污染控制工作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。做好固体废物分类收集处置，生活垃圾、沉淀池废渣收集后交给地方环卫部门处理；废边角料、焊渣、废焊头、机加工粉尘和喷涂粉末包装盒等为一般工业固废，经分类收集贮存后外售综合利用；喷涂粉末以及喷涂粉末内保塑膜、废活性炭、废机油、乳化液和废UV灯管等危险废物应送危废暂存间分类贮存，定期外委有危废处置资质单位处理。

（六）污染物总量控制：挥发性有机物VOCs≤0.02t/a，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

三、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可变更相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收；益阳市生态环境局高新区分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局高新区分局。

益阳市生态环境局

2021年5月27日