益赫环评表[2021]17号

关于《湖南益民保温材料有限公司年产10万立方米泡沫板材建设项目环境影响报告表》的批复

湖南益民保温材料有限公司：

你单位呈报的《湖南益民保温材料有限公司年产10万立方米泡沫板材建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资500万元选址于益阳市赫山区龙岭工业集中区沧泉新区开展泡沫板材生产项目，占地面积为3700平方米，直接租赁现有标准化厂房，主要建设内容为1栋一层的生产车间和1栋办公楼及其它相关配套环保设施，投产后预计生产规模为年产80000立方米普通泡沫板材与20000立方米硅岩板材。项目符合国家产业政策，选址符合益阳市龙岭工业集中区的用地规划要求。根据湖南靖东环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，并着重做好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度及应急事故处理措施，定期对“三废”治理设施、应急处理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放和环境安全。

（二）、做好项目大气污染防治工作。发泡与加热工序产生的有机废气通过集气罩进行收集后引至UV光氧催化设备+活性炭吸附装置进行处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中的限值后由1根15m高排气筒排放；厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）表A.1中的限值；生物质锅炉运行过程中产生的烟尘通过旋风除尘+布袋除尘器进行处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中新建燃煤锅炉大气污染物特别排放限值后由1根30m高的排气筒排放。

（三）、做好项目水污染防治工作。生活污水通过隔油池和化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后进入园区污水管网，最终经益阳东部新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入碾子河。

（四）、做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，采取减振、隔声，加强设备维护等措施，确保项目营运期间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）、加强对固体废物的分类管理控制。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾收集后交给地方环卫部门处理；布袋收集的粉尘为一般工业固废，经分类收集贮存后外售综合利用；切割边角料回用于生产；废润滑油、废活性炭与废弃UV灯管属于危险废物，应暂存于危废暂存间后定期外委有危废处置资质单位处置。

三、按照排污许可要求申报排污许可证，并落实许可证及报告表中提出的环境管理和监测计划。

四、污染物总量控制∶SO2≤0.82t/a，NOx≤0.98t/a，VOCs≤0.05t/a总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

五、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可变更相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。

六、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

 益阳市生态环境局

2021年8月18日