益赫环评表〔2022〕28号

益阳市生态环境局

关于《益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院门诊住院综合楼建设项目环境影响报告表》的

批复

益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院:

你单位呈报的《益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院门诊住院综合楼建设项目环境影响报告表》(以下简称(报告表)及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院原址位于益阳市赫山区衡龙桥镇衡龙桥村，为了满足日益增加的综合医院医疗需求，益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院决定对原院进行搬迁，新址位于益阳市龙岭产业开发区新材料产业园银城大道西侧、工业一路南侧，总投资2600万元，建设益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院门诊住院综合楼建设项目。项目总用地面积10190m2，总建筑面积为5800m2，新建一栋门诊住院综合楼和发热门诊、肠道门诊、核酸采样室、食堂等辅助用房及废水处理设施，设床位99张。

项目建设符合国家产业政策。根据湖南润美环保科技有限公司编制的环评报告表的分析结论和专家组审查意见。在建设单位认真落实环评报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等进行建设。

二、益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院要认真执行《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施并确保外排污染物稳定达标排放。具体做好以下几方面工作：

（一）加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对“三废”治理设施进行维护和检查，确保各项污染物达标排放。

（二）加强施工期的环境管理，采取限时作业、运输车辆封闭、禁鸣、路面洒水等措施，使施工对周围环境的影响降到最低程度，并对施工废水、施工人员的生活污水和垃圾(含施工建筑垃圾等)进行处理和处置。

（三）做好项目大气污染防治工作。废水处理站周边须加强绿化，废水池须加盖密闭，并定期喷洒除臭剂，确保废水处理站周边大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边气污染物最高允许浓度；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18438-2001）要求后高于屋顶排放；

（四）做好项目废水污染防治工作。本项目废水主要为医疗废水、检验废水、生活污水。检验废水经预处理后和医疗废水共同进入医院地埋式污水处理站处理，外排废水需达到《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放限值”标准；生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入医院污水处理站；所有污水处理后经市政污水管网排入益阳市衡龙新区污水处理厂深度处理后最终外排。

（五）加强对噪声的防治。搞好院内及院四周的绿化，优化平面布置并采取有效的减振降噪措施，使场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）加强营运期固体废物管理。项目在营运过程中应严格执行医疗废物的分类收集和消毒制度，完善医疗废物的贮存和消毒设施；所有医疗废物及废水处理站格栅渣、污泥等须按要求暂存后交益阳市特许医疗废物集中处理有限公司安全处置；一次性输液瓶（袋）分类收集后交由有资质的公司处置；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运，禁止乱堆乱弃。

（七）本工程投产后，存在环境风险隐患，必须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

（八）该项目涉及的放射性医疗设备，须另行进行环评。

三、本项目经批准同意建设后，建设的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批该项目的环境评价文件。自批准之日起超过五年方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、益阳市赫山区衡龙桥镇卫生院在本次环评审批手续后，须严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施。项目建成后，应按规定程序及时办理排污许可及竣工环境保护验收手续。

五、建设单位应严格执行环境保护制度规定，项目日常环境管理工作由益阳市生态环境局赫山分局负责，环保“三同时”执行情况的监督检查由益阳市生态环境保护综合行政执法支队赫山大队具体负责。

 益阳市生态环境局

 2022年7月12日