关于湖南大智渡新材料科技有限公司橡胶制品生产基地建设项目环境影响报告表的批复

湖南大智渡新材料科技有限公司：

你单位呈报的由湖南精美环境服务有限公司编制的《湖南大智渡新材料科技有限公司橡胶制品生产基地建设项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

1. 湖南大智渡新材料科技有限公司拟总投资1500万元购买益阳市赫山区龙岭产业开发区衡龙新区万洋众创城B06#-1室现有厂房作为生产场地，占地面积为2071m2，建设“湖南大智渡新材料科技有限公司橡胶制品生产基地建设项目”，建成后可生产各类橡胶制品合计1110吨/年。项目符合国家产业政策，选址合理。根据报告表的分析结论及专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护角度分析，我局同意该项目的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、做好项目大气污染防治工作。本项目配料工序粉尘与喷砂工序粉尘经各自设备配套除尘器处理后厂房内无组织排放；密炼、开炼、硫化（含脱模剂挥发）废气废气通过设备上方集气罩收集后一起通过“布袋除尘器+UV光解+二级活性炭吸附”装置处理后由23m排气筒DA001排放；刷胶废气通过集气罩收集后通过“UV光解+二级活性炭吸附”装置处理后由23m排气筒DA002排放。废气满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中限值。恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值。

2、做好项目水污染防治工作。按雨污分流原则规范建设总排口和废水处理设施。生产过程冷却水循环回用，无生产废水外排；生活污水依托万洋众创城化粪池预处理后排入衡龙新区污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入泉交河。

3、加强噪声污染防治。落实环评报告表提出的噪声防治措施，选用低噪声源设备，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值。

4、加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。生活垃圾：由环卫部门统一清运；一般固废：粉尘、废橡胶边角料、不合格产品、废包装袋等暂存后定期外售综合利用；危险废物：废UV灯管、废活性炭、废润滑油、废含有抹布手套、有毒有害物质包装材料等危险废物经统一收集置于危废暂存间后交由有资质的单位处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求。

5、建立健全环保规章制度，加强环保设施运行维护管理，严禁擅自闲置、停用或拆除环保治理设施。

三、湖南大智渡新材料科技有限公司在本次环评审批后，须严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

 益阳市生态环境局

 2023年 月 日