


                                 益高环评表〔2026〕6号
益阳市生态环境局
关于湖南创和环保科技有限公司益阳高新区创和环保废塑料专业型绿色分拣中心建设项目环境影响报告表的批复

湖南创和环保科技有限公司：
你公司关于《益阳高新区创和环保废塑料专业型绿色分拣中心建设项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料已收悉。经审查研究，批复如下：
1、 湖南创和环保科技有限公司拟投资8000万元，在益阳高新技术产业开发区朝阳片区（区块二）建设益阳高新区创和环保废塑料专业型绿色分拣中心建设项目，占地面积47422.16平方米，主要建设1条绿色分拣线、1条PET分选破碎清洗线、1条PP/PE分选破碎清洗线，配套建设其他储运工程、环保工程及公辅工程。项目建成后，预计形成10万吨/年的废塑料回收处理能力。
项目符合国家产业政策，符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中益阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意湖南创和环保科技有限公司益阳高新区创和环保废塑料专业型绿色分拣中心建设项目的选址及建设。
二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：
（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49 号）的要求进行应急预案管理，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。
（二）落实大气污染防治措施。生产线恶臭通过加强车间管理，日常运营过程中减少废塑料在临时周转区的贮存时间、定期喷洒除臭剂、定期对地面进行冲洗的方式控制生产线恶臭产生；污水处理站和污泥脱水间、污泥暂存间的恶臭气体经收集引至生物除臭塔处理后经15m高排气筒（DA001）排放，恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准及表2中的标准限值；天然气蒸汽发生器采用低氮燃烧，废气经15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物、SO2、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求，NOx满足《益阳市中心城区生物质锅炉整治工作方案》中“NOx排放浓度控制在50mg/m3以内”要求。
[bookmark: _Hlk239776130]（三）落实水污染防治措施。按照“雨污分流、污污分流”的方式规范建设厂区排水系统。生产废水经自建污水处理设施（预处理+混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化）处理、生活污水经隔油化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4三级标准限值及团洲污水处理厂接管标准后通过园区污水管网排入团洲污水处理厂进行深度处理。
（四）落实固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。分拣杂物、废包装材料、污水处理站污泥等一般固体废物分类收集后在一般固废暂存间、污泥房暂存，通过外售综合利用方式处置；废树脂由厂家定期回收更换；废机油、废含油抹布等危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期外委有相关资质的单位外运处置；生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。
（五）落实地下水及土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、应急响应”的原则，加强各环节生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，做好分区防腐、防渗工作，防止地下水和土壤环境污染。
（六）落实噪声污染防治措施。优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。
（七）项目污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）≤2.84t/a、氨氮（NH3-N）≤0.28t/a、总磷（TP）≤0.03t/a，二氧化硫（SO2）≤0.01t/a、氮氧化物（NOx）≤0.07t/a，总量指标纳入高新区总量控制。
三、项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。
四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。
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