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关于益阳味芝元食品有限公司扩建项目环境影响报告表的批复

益阳味芝元食品有限公司：

你公司关于《益阳味芝元食品有限公司扩建项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料已收悉。经审查研究，批复如下：

根据市场行情的需要，益阳味芝元食品有限公司拟投资1000万元在益阳高新区云树路食品工业园现有厂区占地范围内利用现有生产厂房开展扩建项目。扩建项目占地面积5086平方米，主要建设内容包括新增1条小龙虾制品生产线、1条剁椒鱼头生产线、1台280万大卡的燃天然气导热油锅炉和1个贮存能力2万吨的冷链运输中心，其余公辅设施依托现有工程，现有工程的生产工艺、生产规模均保持不变。扩建项目设计产能为年产1800吨/年小龙虾、1500吨/年剁椒鱼头。
扩建项目实施后，厂区共设置1台10t/h的燃生物质蒸汽锅炉、1台10t/h的燃天然气蒸汽锅炉（备用）、1台280万大卡燃天然气导热油锅炉、1台140万大卡燃天然气导热油锅炉（备用），冻库整体规模为6.5万吨，污水处理站处理规模保持1500吨/天不变。整体生产规模为年产4万吨蔬菜制品、2万吨肉禽类制品、2万吨鱼制品、5500吨油炸干腌制品、1800吨虾尾、1500吨剁椒鱼头。
项目符合国家产业政策，符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023年版）和益阳高新技术产业开发区环境管控单元生态环境准入清单要求。根据湖南中璟明洋环保科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意益阳味芝元食品有限公司扩建项目的选址及建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项生态环境保护措施和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；按要求规范设置废气排气筒采样口和采样监测平台；建设单位须严格按照《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）的要求进行应急预案管理，落实事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。
（二）落实大气污染防治措施。新增280万大卡的燃天然气导热油锅炉须配置低氮燃烧装置，废气通过1根18m排气筒（DA006）排放，其中烟气黑度、二氧化硫、颗粒物须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中新建燃气锅炉大气污染物特别排放限值，氮氧化物满足《关于印发〈益阳市中心城区生物质锅炉整治工作方案〉的通知》（益环发〔2024〕5号）中的相关要求限值要求；1号栋油炸车间产生的油烟经集气罩有效收集后分别引至2套油烟废气处理设施（新风制冷+酸液喷淋+碱液喷淋+干式过滤箱+活性炭吸附装置）处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的标准限值后通过2根排气筒（DA004、DA005）排放；1号栋熏制车间产生的颗粒物通过车间密闭收集后分别引至2套废气处理设施（化学洗涤塔（碱液喷淋）+动态捕捉器+分子击断氧化+高频粒子脉冲一体化设备（内置活性炭吸附装置））处理，达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）后分别通过2根排气筒（DA011、DA012）排放；2号栋卤制车间产生的废气通过有效收集后引至2套废气处理设施（动态捕捉器+二级碱液喷淋塔+分子击断氧化+高频粒子脉冲一体化设备（内置活性炭吸附装置））处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的限值后通过2根排气筒（DA009、DA010）排放；污水处理站产生的臭气浓度、氨与硫化氢通过密闭收集后引至二级化学洗涤+生物滤池处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的限值要求后通过1根15m排气筒（DA013）排放；食堂油烟采取油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的排放限值要求后引至楼顶排放；厂界无组织废气中氨、硫化氢和臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值新改建二级标准要求。
（三）落实水污染防治措施。项目排水须严格执行“雨污分流、污污分流”原则，生活污水采取隔油池+化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、生产废水经自建污水处理站预处理达到《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1中的间接排放标准后，通过园区市政污水管网排入益阳市团洲污水处理厂深度处理后排入资江。

（四）落实固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置工作。按规范要求设置危废暂存间和一般固废暂存间，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。废包装材料收集后外售资源化利用；废边角料、不合格产品分类收集后外售用作饲料加工；废机油、废导热油、在线监测废液等危险废物暂存于厂区危废暂存间,定期外委有相关资质的单位外运安全处置；污水处理站污泥委托相关单位清运处理；生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理。
（五）落实噪声污染防治措施。优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减振、消声、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。
（六）落实总量控制措施。本扩建项目实施后，污染物总量控制指标调整为：二氧化硫（SO2）≤7.35t/a、氮氧化物（NOx）≤8.82t/a、化学需氧量（COD）≤10.33t/a、氨氮（NH3-N）≤1.04t/a、总磷（TP）≤0.103t/a，总量控制指标纳入高新区总量控制管理。
三、本项目经审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应重新报批建设项目的环评文件。项目建成投产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736条）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建设投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队负责本项目“三同时”监督检查和管理工作。
四、你公司在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送至益阳市生态环境局高新区分局。
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