**益阳市应急管理局“双随机”检查结果公示**

填报单位：执法支队 联系人：黎海峰 联系电话：15273707450

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查内容 | 是否“双随机”抽查 | 检查对象（范围） | 检查方式 | 检查时间 | 处理结果 |
| 1 | 焊接与热切割特种作业等 | 《安全生产法》 | 1、焊接与热切割特种作业人员王和平（身份证号码：4323251974081222712）未取得焊接与热切割特种作业操作证上岗作业； | 是 | 桃江县华巍庆典制冷设备厂 | 现场检查 | 2019-12-02 |  整改到位 |
| 2 | 有限空间、作业辨识等 | 《安全生产法》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》 | 1、未开展有限空间（蒸汽烤炉等）作业辨识；2、有限空间作业场所未设置明显的安全警示标志；3、未建立事故隐患排查治理制度，检查时已提供事故隐患排查治理记录，但未提供事故隐患排查治理制度；4、未对安全设施设备进行经常性的维护保养（成品仓库有一个灭火器没有压力表）；5、制筷机械设备等皮带轮未设置防护罩； | 是 | 湖南红旺竹材生物质科技有限公司 | 现场检查 | 2019-12-13 | 立案处罚 |
| 3 | 有限空间专项应急预案等 | 《安全生产法》 | 1、未制定有限空间专项应急预案；2、配电房配电柜、车间配电柜未按规定设置绝缘垫，配电房未按规定设置挡鼠板，窗户拦网损坏未进行维护；3、仓库存有易制毒危险化学品丙酮，丙酮单独存放在柜内，但未上锁（锁具未锁），无易制毒化学品领用记录；4、仓库内存放有双氧水，围堰设置不到位；5、污水处理站的洗眼器未接水源，不能正常使用； | 是 | 益阳龙源纺织有限公司 | 现场检查 | 2019-12-25 | 整改到位 |
| 4 | 生产安全事故应急预案等 | 《安全生产法》 | 1、你公司2019年12月16日发布的生产安全事故应急预案未按规定进行备案；2、你公司营业执照（2019年12月13日）法定代表人为贺少华，危险化学品经营许可证主要负责人为罗桂佳，两人取得的均为危险化学品经营管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，且未按规定变更危险化学品经营主要负责人； | 是 | 益阳市友翊石油化工新材料有限公司 | 现场检查 | 2020-04-03 | 立案处罚 |
| 5 | 焊接与热切割特种作业等 | 《安全生产法》 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1、焊接与热切割特种作业人员曹胜发（身份证号码：430922198304150512）焊接与热切割特种作业操作证已过期（有效期：2012.5.7-2018.5.7）仍上岗作业。焊接与热切割特种作业人员曹武（身份证号码：430903199405184514）、邓雪军（身份证号码：430903198312162119）、张跃明（身份证号码：432321197210144996）未取得焊接与热切割特种作业操作证上岗作业。 |

 | 是 | 益阳胜希机械设备制造有限公司 | 现场检查 | 2020-04-10 | 立案处罚 |
| 6 | 事故隐患治理情况等 | 《安全生产法》、《危险化学品经营许可证管理办法》 | 1、加油站进行SF双层油罐改造后，油罐容量为：汽油发生变化，未进行变更；2、无安全生产教育和培训记录台账；3、该站未如实记录《安全设计诊断报告》提出的14项事故隐患治理情况； | 是 | 益阳市大通湖区渔场建华加油站 | 现场检查 | 2020-04-16 | 立案处罚 |
| 7 | 事故隐患排查治理情况等 | 《安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》 | 1、2019年1月1日新修订的中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司安化县卫龙加油站《生产安全事故综合应急预案》应急救援领导小组成员变更后（组长由谌俊峰变为李灿香）未进行重新备案；2、未按照规定开展应急预案评审；3、未向从业人员通报事故隐患排查治理情况（加油机油枪漏油、发电房应急灯已坏、罐区观察井水泵接线盒未封堵等）； | 是 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司安化县卫龙加油站 | 现场检查 | 2020-04-21 | 立案处罚 |
| 8 | 事故隐患排查治理情况等 | 《安全生产法》《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1、卸油口未按规定在未使用时上锁；2、未如实记录事故隐患排查治理情况。 | 是 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司桃江县大栗港加油站 | 现场检查 | 2020-04-21 | 立案处罚 |
| 9 | 安全生产教育和培训等 | 《安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》 | 1、2019年未按该站《生产安全事故综合应急预案》（编号：GJ-YJYA-2018）定期组织应急演练；2、未如实记录安全生产教育和培训情况；3、未如实记录事故隐患排查治理情况； | 是 | 益阳市赫山区故居加油站 | 现场检查 | 2020-04-24 | 已整改到位 |
| 10 |  |  | 已移交沅江市应急管理局负责检查 | 是 | 沅江市三码头加油站 | 现场检查 | 2020-05-12 | 已移交给沅江市应急管理局 |
| 11 |  |  | 检查时，该企业已停产停业 | 是 | 沅江市漉湖双喜水陆加油站 | 现场检查 | 2020-05-12 | 检查时，已停产停业 |
| 12 | 安全生产教育和培训等 | 《安全生产法》《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）》 | 1、卸油区卸油口未按规定上锁；2、进入油罐区的通道及油罐区未设置安全警示标志，无关人员可随意进出；3、油罐区缺乏必要的消防器材、消防设备；4、检查时，未能提供安全生产教育和培训台账资料；5、检查时，未能提供事故隐患排查治理情况台账；6、未按规定定期组织应急演练；7、检查时，未能提供主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证；8、油罐区周边的杂草、杂树较多，防火距离不符合要求； | 是 | 南县八百弓农机加油站 | 现场检查 | 2020-05-12 | 已移交南县应急管理局 |
| 14 | 安全生产教育和培训等 | 《安全生产法》 | 1、氧气瓶与乙炔瓶放置在一起，未达到安全距离，且未分开存放于仓库; 2、未为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（安全帽、口罩等）；3、现场管理混乱，无关人员（小孩）、车辆随意进出，从业人员在现场吸烟；4、滚齿机未设置安全操作规程；5、未如实记录事故隐患排查治理记录；6、未定期组织应急演练；7、未如实记录安全生产教育和培训情况； | 是 | 益阳工大工程机械有限公司 | 现场检查 | 2020-06-01 | 整改到位 |
| 15 | 安全生产教育和培训等 | 《安全生产法》 | 1、原料车间堆垛过高、堆垛不规范，主要安全通道不畅通；2、原料车间、打包车间、打浆车间、生产车间配电柜均未设置安全警示标志；3、油料存放处未设置安全警示标志和配备消防器材；4、有限空间作业场所（锅炉房）未设置明显的安全警示标志；5、未监督从业人员佩戴劳动防护用品；6、未按规定制定有限空间作业方案；7、未按规定对有限空间作业定期进行演练；8、未如实记录安全生产教育和培训情况； | 是 | 益阳市华发纸业包装有限公司 | 现场检查 | 2020-06-01 | 整改到位 |
| 16 | 事故隐患排查治理情况等 | 《安全生产法》 | 1、所有机械设备均未设置安全警示标志、操作规程；2、配电房未配备绝缘垫、未安装应急灯、未设置安全操作规程、未设置挡鼠板等；3、造粒车间造粒机械设备皮带轮未安装防护罩、开关面板未安装开关面盒，且电线裸露；4、未定期组织应急演练；5、未如实记录事故隐患排查治理情况（仅记录到2019年10月7日）； | 是 | 湖南盛远包装有限公司 | 现场检查 | 2020-06-03 | 整改到位 |
| 17 | 有限空间应急预案等 | 《安全生产法》 | 1、未在有限空间作业场所（循环池）设置安全警示标志；2、检查时未提供有限空间应急预案；3、未按规定制定有限空间作业审批方案；4、未为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（口罩等）；5、七台在用的精刨机皮带轮未设置安全防护罩；6、2020年6月2日组织了安全生产教育和培训，但未如实记录安全生产教育和培训情况；7、未如实记录事故隐患排查治理情况； | 是 | 桃江风河智慧竹业有限公司 | 现场检查 | 2020-06-03 | 整改到位 |
| 18 | 安全警示标志等 | 《安全生产法》 | 1、生产一车间主要通道堵塞；2、生产一车间后处理区和变压器、冒口车间、机加车间、废料区均未设置安全警示标志；3、未在有限空间作业场所（电炉室）设置明显的安全警示标志；4、未为部分从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（口罩、手套等）；5、焊接与热切割特种作业人员钟益平（身份证号码：432325196609287711）特种作业操作证已过期（有效期：2012.4.17-2018.4.17）仍上岗作业；6、冒口车间未配备必要的消防器材；7、未定期组织应急演练；8、安全管理员喻湘宁安全生产知识和管理考核合格证已过期；9、未建立事故隐患排查治理制度； | 是 | 益阳紫荆福利铸业有限公司 | 现场检查 | 2020-06-03 | 整改到位 |
| 19 | 有限空间应急预案等 | 《安全生产法》 | 1、配电房未设置挡鼠板，无配电柜、木制配电板底座不符合要求；2、生产车间、原料车间未设置明显的安全警示标志；3、原料车间主要安全通道堵塞；4、油料摆放杂乱、未集中存放；5、检查时未提供有限空间作业辨识台账、有限空间应急预案、有限空间作业审批方案； | 是 | 湖南梅山黑茶股份有限公司 | 现场检查 | 2020-06-04 | 整改到位 |
| 20 | 安全警示标志等 | 《安全生产法》 | 1、进厂主要通道、生产车间、外包装仓库、压制仓库、有限空间作业场所（污水处理池）均未设置明显的安全警示标志；2、机械设备未设置操作规程；3、未进行有限空间（污水处理池）作业辨识；4、配电房未设置挡鼠板、应急灯、警示标志； | 是 | 湖南省高马二溪茶叶有限公司 | 现场检查 | 2020-06-04 | 整改到位 |
| 21 | 生产安全事故应急预案等 | 《安全生产法》 | 1、车间主要通道被玻璃堵塞，安全出口不畅通；2、车间三个配电柜均未上锁，且未设置安全警示标志；3、未制定生产安全事故应急预案； | 是 | 南县鑫源玻璃有限责任公司 | 现场检查 | 2020-06-28 | 整改到位 |
| 22 | 从业人员佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品等 | 《安全生产法》 | 1、未监督从业人员佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品（防尘口罩）；2、生产车间配电柜未上锁；3、后整车间有一台灭火器已失效； | 是 | 湖南省扬帆服饰有限公司 | 现场检查 | 2020-06-29 | 整改到位 |
| 23 | 安全生产教育和培训情况等 | 《安全生产法》 | 1. 如实记录了安全生产教育和培训情况；
2. 如实记录了事故隐患排查治理情况
3. 已定期组织应急演练；
4. 应急救援办公室配电柜未上锁（已当场纠正）
 | 是 | 中国石化销售有限公司湖南益阳沧水铺加油站 | 现场检查 | 2020-06-29 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  整改到位 |

 |
| 24 | 组织应急演练等 | 《安全生产法》 | 1、NMP回收车间存放有20桶NMP，NMP未单独存放；2、NMP回收车间未设置安全警示标志；3、NMP回收车间未配备必备的消防器材；4、正极涂布车间存放6桶废料未进行处理，且配电柜上面堆放杂物;5、负极辊压车间辊压机未张贴操作规程；6、真空烤房未设置安全警示标志；7、未定期组织应急演练；8、未建立危险化学品台账资料； | 是 | 湖南宏翔新能源科技有限公司 | 现场检查 | 2020-07-10 | 整改到位 |
| 25 |  |  | 已交由资阳区应急管理局检查 | 是 | 益阳市资阳区华海加油站 | 现场检查 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 已移交给资阳区应急管理局检查 |

 |

注：如果检查事项为“双随机”抽查事项，“检查方式”需注明抽查方式。