益环高审[2020]42号

益阳市生态环境局

关于益阳市赫山区邓石桥加油站建设项目

环境影响报告表的批复

益阳市赫山区邓石桥加油站：

你公司呈报的《益阳市赫山区邓石桥加油站建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

1. 益阳市赫山区邓石桥加油站位于益阳市朝阳街道办事处姚家湾村，总投资150万元，占地面积733.34平方米，设置1个罩棚、1个站房（含营业房、办公室等）、4个埋地卧式油罐及给排水、供配电、环保等相关公用辅助工程。项目建设符合国家产业政策。根据湖南沐程生态环境工程有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下，从环保的角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照环评报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）做好项目大气污染防治工作。加强车辆进出加油站的管理，卸油、储油和加油过程中产生的烃类气体采用油气回收装置处理，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，且满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气排放浓度限值要求；食堂油烟应安装使用高效油烟净化处理设备，处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的限值标准要求后高空排放。

（二）做好项目水污染防治工作。地面清洁废水经隔油沉淀池预处理，生活污水经隔油池、化粪池预处理，确保外排污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经市政污水管网排入益阳市团洲污水处理厂进行深度处理。

（三）做好项目噪声污染防治工作。落实环评报告表提出的噪声防治措施，合理优化总平面布局，并从优化设备的选型、减震、消声、隔声和合理安排设备作业时间等方面做好噪声的污染控制工作，确保营运期间厂界东、西、北面噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，南面噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准要求。

（四）加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。做好固体废物分类收集处置，生活垃圾收集后交给地方环卫部门处理；油泥、油罐清洗产生的清罐废液、废油渣及含油废抹布和废手套等危险废物应送危废暂存间分类贮存，定期外委有危废处置资质单位处理。

（五）加强环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运行管理，明确责任人，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。

三、建设单位应严格执行环境保护“三同时”规定，项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由益阳市生态环境局高新区分局和益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队具体负责。

 益阳市生态环境局

 2020年11月12日