益环审(表)[2020]48号

**关于《益阳市向阳钙基材料有限公司**

**特种新型材料生产线扩建项目**

**环境影响报告表》的批复**

益阳市向阳钙基材料有限公司：

你公司呈报的《关于请求对<益阳市向阳钙基材料有限公司特种新型材料生产线扩建项目环境影响报告表>进行审批的报告》、益阳市生态环境局桃江分局的预审意见及有关材料收悉，经审查、研究，批复如下：

一、益阳市向阳钙基材料有限公司其前身为益阳市向阳水泥一厂，位于桃江县灰山港镇向阳花村，2014年经我局“关于《益阳市向阳钙基材料有限公司年产20万吨钙基材料生产线技改项目环境影响报告表》的批复”（益环审（表）[2014]36号）审批同意，对原有设备进行技术改造，改扩建了两条钙基材料生产线（其中一条生产饲料级重质碳酸钙，一条生产钙粉，年生产能力均为10万吨）。2015年公司与与武汉科技大学合作，经我局“关于《益阳市向阳钙基材料有限公司绿色高性能建筑材料掺合料研发试验基地建设项目环境影响报告表》的批复”（益环审（表）[2015]57号）审批同意建设年产10万吨绿色高性能建筑材料掺合料研发试验基地项目，项目于2017年9月通过了益阳市环境保护局的竣工环境保护验收。公司现拟投资200万元在现有厂区内的西侧，利用部分现有生产设施和绿色高性能建材掺合料产品为原料，改扩建年加工生产22万吨特种新材料（其中：特种砂浆5万吨/年、瓷砖胶5万吨/年、腻子粉4万吨/年、膨胀剂8万吨/年）。项目主要扩建内容包括特种新材料生产线一条、原材料筒仓7个、15t/h的生物质烘干炉1台以及相关环保设施，给排水、供配电等公用辅助工程利用现有的。

项目符合国家产业政策，选址可行，根据重庆丰达环境影响评价有限公司编制的环评报告表的分析结论和益阳市生态环境局桃江分局的预审意见，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意益阳市向阳钙基材料有限公司特种新型材料生产线扩建项目的建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）本项目为改扩建项目，必须把原有工程存在的厂区地面没有硬化到位、原料堆场没有全封闭等环境问题纳入改扩建项目中一并解决。

（二）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（三）落实废气污染防治措施。生产线须设置在封闭车间内，原料堆场采取全封闭式。生产过程中产生的烘干炉废气经布袋除尘处理后通过15米高排气筒排放，废气中烟尘和二氧化硫须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准要求、氮氧化物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的要求；搅拌工序产生的粉尘经布袋除尘处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中大气污染物特别排放限值要求；破碎筛分粉尘经布袋除尘处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的要求。对厂区路面定期洒水，对运输车辆进行限速和清洗，减少无组织排放粉尘对环境的影响，无组织排放废气须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值要求。

（四）落实废水污染防治措施。项目产生的生活废水经隔油池+化粪池处置后需达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准排入灰山港镇污水管网，进入桃江县灰山港镇污水处理厂深度处理。

（五）落实固体废物处置要求。按照“减量化、资源化、无害化”处理原则做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。废机油等危险废物的临时存放区应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及2013年修改单的规定，并交由有资质的单位进行处置；布袋除尘器收集的粉尘回用于生产，其它一般固废临时存放区应严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定，可利用废物分类收集外售，由回收公司处理，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

（六）落实噪声污染防治措施。各类设备噪声应通过采取减振降噪措施，减少噪声对周围环境的影响，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和4类标准要求。

三、项目批复后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) 和《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理竣工环保验收手续，益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

益阳市生态环境局

2020年5月7日