关于益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司益阳市赫山区凤山路工程项目环境影响报告表的批复

益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司：

你单位呈报的由湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制的《益阳市赫山区凤山路工程项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

1. 益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司在益阳市赫山区凤山路，西起团圆南路，东至银城大道建设益阳市赫山区凤山路工程项目，道路全长758.016m，机动车道15m，绿化分隔带5m，非机动车道10m，人行道10m，路肩1m。道路等级为城市次干路，计算行车速度为40km/h，双向四车道，路面类型采用水泥混凝土路面，设计荷载采用公路-Ⅰ级，标准轴载BZZ-100，路面设计使用年限为30年。项目符合国家产业政策，选址合理。根据报告表的分析结论及专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标、环境风险可控的前提下，从环境保护角度分析，我局同意该项目的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）施工期

项目为补办环评，项目已于2017年建成，施工建设所产生的扬尘和噪声污染、施工期施工人员产生和排放的施工废水和生活污水对周边环境影响已消失；建筑垃圾和剥离土均已处置完毕，水土流失得到了控制、周边已绿化完毕。根据现场勘察，项目建成运营至今，施工期无遗留环境问题，无环保投诉事件发生。

（二）营运期

1、做好项目大气污染防治工作。运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）表2中无组织排放监控浓度限值。

2、营运期实行雨污分流，雨水经雨水管网排放至资江，项目本身营运期无废水产生，建设有污水管网，项目周边产生废水经污水管网后进入益阳市城东污水处理厂处理。

3、加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。生活垃圾由当地环卫部门负责清运处置，禁止乱堆乱弃，执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；

三、益阳市赫山区凤山路工程项目在本次环评审批后，须严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施。

益阳市生态环境局 2020年 月 日